体育场地抬高球场部分防水工程采购需求

1. 项目预算：199095.00元
2. 项目内容：负责抬高球场部分防水处理，包括但不限于下述附件工程内容。
3. 工程质量要求：质保期不少五年，供应商自行承诺质保期限。
4. 该工程不支付预付款，施工完成验收合格后一次性支付工程款，付款时需要交纳合同价款5%的质保金，质保期满退还。
5. 该工程为包干工程，即整个球场顶及侧面的漏水点均为该工程范围。
6. 如有不明确事项请与项目负责人联系。
7. 项目负责人：钟文平13708448535

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 云南旅游职业学院体育场办公楼顶面渗漏水施工报价清单 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 房间 | 施工部位 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 多功能厅 | 室外过道顶面混凝土结构裂缝渗漏水裂缝 | 米 | 2.5 | 650.00 | 1625.00 |  |
|  |  | 雨楼管口5个和渗漏水水点位1个 | 点 | 6 | 850.00 | 5100.00 |  |
|  |  | 多功能厅室内顶板篮球场下方混凝土结构裂缝渗漏水 | 米 | 113.1 | 680.00 | 76908.00 |  |
|  |  | 多功能厅室内顶板混凝土结构（室外过道下方）裂缝渗漏水 | 米 | 13.6 | 680.00 | 9248.00 |  |
| 2 | 排练厅 | 室外过道顶面混凝土结构渗漏水裂缝 | 米 | 4.1 | 680.00 | 2788.00 |  |
|  |  | 室外过道顶部雨楼管口 | 个 | 1 | 850.00 | 850.00 |  |
|  |  | 排练厅厅室内顶板篮球场下方混凝土结构裂缝渗漏水 | 米 | 23 | 680.00 | 15640.00 |  |
|  |  | 排练厅室内柱子 | 棵 | 1 | 850.00 | 850.00 |  |
| 3 | 健身房 | 健身房室外过道顶部漏水点2个，管口1个 | 点 | 3 | 850.00 | 2550.00 |  |
|  |  | 健身房室内顶板混凝土结构裂缝渗漏水 | 米 | 20 | 680.00 | 13600.00 |  |
|  |  | 健身房室内顶板混凝土结构渗漏水点 | 点 | 1 | 850.00 | 850.00 |  |
| 4 | 教学体育部顶面 | 钢结构与混凝土板面接缝渗漏水 | 米 | 53.7 | 680.00 | 36516.00 |  |
|  |  | 楼梯四周 | 米 | 14.4 | 650.00 | 9360.00 |  |
| 5 | 篮球场入口楼梯两道 | 篮球场入口楼梯两侧6.6米长4条 | 米 | 26.4 | 650.00 | 17160.00 |  |
| 6 | 玻璃顶面 | 玻璃采光井接缝7.3米9条；8.6米6条 | 米 | 120 | 45.00 | 5400.00 |  |
| 7 | 瞭望塔 | 瞭望塔钢结构接缝处理 | 项 | 1 | 650.00 | 650.00 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 199095.00 |  |